2014年全国纺织行业“佰源杯”纬编工职业技能竞赛规则及评分标准（第四次修改稿）

比赛用机台（决赛使用佰源牌）：单面机： 28针，34〞，2跑道，102路，吊纱嘴；

双面机：新俊龙 24针，34〞，2+4跑道，72路。

比赛用纱支：40S棉纱，20D氨纶

机台转速设定：20转/分钟

机台转向：逆时针

面料组织结构：纬平针和抽条棉毛（各机台密度一致）

单面排针：高低踵1隔1，双面排针：罗纹对位

比赛起始结束时间：以选手准备工作做好，按下计时器开始，项目做好按下计时器作为结束，准备工作时间每项不超过2分钟,如选手准备时间超时，裁判有权按下计时器开始计时。

除穿纱套（引）布外，不允许使用强制开关，整个操作过程安全门打开的情况下，必须打亮纱灯两路。否则以违规记，本项目不计成绩。

除机台本身配备的工具外，其他比赛用工具选手自备（如开针器，氨纶小叉，剪子，毛刷，湿画粉等，不能使用记号笔）

备注：所有项目开始前的疵点制作等准备工作由保全工完成。

# 2014年全国纺织行业“佰源杯”纬编工职业技能速度和质量评分方法（第四次修改稿）

总分：100分

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **速度** | | **竞赛规则** | **质量检查内容** | **扣分**  **单位** | **扣分** | **备注** |
| **时间** | **评分** |
| 穿纱套（引）布  （单面） | 240″ | 20分  +-3″/-+0.1分 | 保全工在导纱架左侧第2路开始，断3路纱，掉布宽为第一路压针最低点到第四路压针最低点停。清理输线轮上的纱线，纱线一头留在割纱刀上部，选手做准备工作，包括棉纱留头长度、捻纱，氨纶的放置、备头，按下计时器开始，按工艺流程穿纱，（纱线在储纱器上缠绕不少于20圈，不多于30圈），套布，方法不限，打开针舌可用开针器（或非金属开针制品）和毛刷，不允许用织针，喂入氨纶可用氨纶小叉，套好后，手动、点动机器。（可以按下强制开关，正常运转前复位，比赛过程中其他路出现断纱亮灯不计，由裁判员计时扣除处理时间）机台正常运转超过操作位置一周，停车按下计时器结束。保全工开10转，裁判员检查质量。 | 1、穿纱不符合工艺路线  2、纱线在储纱器上缠绕少于20圈（取消时间加分），多于30圈  3、坏针(使用金属开针器引起的取消时间加分)、花针  4、漏针（超过5cm）  5、扎手  6、刮针杆或用织针打开针舌（取消时间加分）  7、机台没有正常运转超过操作位置一周或在机台正常运转下不先停车就按下计时器  8、交付后出现跑氨纶  9、储纱器档位或输纱带不复位  10、强制开关不复位  11、改变旁边氨纶的位置  12、金属制品从针舌外拨开针舌 | 处  处  枚  枚  处  处  处  处  枚 | 5分  1分  5分  1分  5分  20分  1分  2分  8分  8分  2分  5分 | 一次测定  超过420″不计成绩 |
| 排针  （单面） | 90″ | 20分  +-1″/-+0.1分 | 高低踵针1隔1排列,保全工以挺针最高点为中心抽出其中9枚针，跑道外设档板，将高低踵针各5枚放在针袋内，选手入场，做准备工作，（检查织针质量，高低踵针排列，三角座及工具放置位置），准备完毕，按始计时，打亮纱灯两路，拿掉档板，根据织针排列顺序将9枚针插入针槽内，并复原织针轨迹，放好三角座，拧紧螺丝，（手动）、点动机器，新排针超过操作位置3路（针舌打开后），停车按下计时器结束。 | 1、三角座没有拧紧（三角座不晃动即可）  2、高低踵针排列顺序不对（取消时间加分）  3、三角座未装平（取消加分时间）  4、不打亮纱灯  5、排针处出现坏针  6、针舌未打开  7、新排针没有超过操作位置3路  8、交付后出现跑氨纶 | 处  枚  枚  处 | 5分  20分  20分  3分  5分  1分  1分  2分 | 一次测定  超过(135″)不计成绩 |
| 更换错针  （双面） | 120″ | 20分  +-1″/-+0.1分 | 2抽1、3抽1、4抽1抽条棉毛组织循环（抽上针），将其中抽针边上正常编织的一枚上针抽出，错抽针的位置在针门的对面一侧（位置由裁判员临时抽签决定，换针处进入卷布辊内停车）。提供高低踵针各一枚，选手检查织针质量，按下计时器，（手动）、点动机器，找出这枚错抽针的位置，打亮纱灯两路，打开针门，插上一枚正确针踵的上针，关上针门，拧紧针门，（手动）、点动机器。 机台正常运转到超过操作位置一周，停车按下计时器结束。 | 1、未找出或找错（取消时间加分）  2、针门没有拧紧（针门不晃动即可）  3、换针（上针）旁边出漏针  4、机台没有正常运转超过操作位置一周或在机台正常运转下不先停车就按下计时器  5、直接开机  6、不打亮纱灯  7、针踵错误（取消时间加分）  8、换上的上针针舌未打开或坏针 | 枚  枚  处  处  枚 | 20分  5分  2分  1分  10分  3分  10分  2分 | 一次测定  超过(180″)不计成绩 |
| 找错纱  （双面） | 150″ | 20分  +-1″/-+0.1分 | 保全工按裁判员要求选一根JC50S换上，开机织到横路出筒口可见时停车，正常纱放在控制面板上的台面上，选手入场，按下计时器，根据布面出现的横路，找出相应的错纱，方法不限，将错纱更换成正常纱线，正常开机运转至少一周，错纱放到控制面板上的台面上，完成操作。 | 1、正常开机运转不到一周或在机台正常运转下不先停车就按下计时器  2、错纱未放到控制面板上的台面上  3、未找出（取消时间加分） |  | 1分  1分  20分 | 一次测定  超过240″不计成绩 |
| 接纱（5个纱） | 45″ | 20分  +-2″/-+0.1分 | 机台正常运转，选手做准备工作，（包括将5只纱筒放在外圈纱架上，小纱的预留纱头长度，准备大纱的纱头位置），选手按下计时器找出大纱纱头，与小纱筒子上预留纱头接好。打结头（蚊子结或套结），纱尾长度不超过3mm。 | 1、结头尾纱长度超过3mm（含毛羽）  2、结头不牢（结头边断开不计）  3、纱打捻  4、碰断旁边纱线（取消时间加分）  5、漏接（取消时间加分）  6、结头双扣  7、剪（掐）断的线头附在纱线上未处理  8、不是蚊子结或套结方式打结 | 只  只  处  处  只  只  处  只 | 1分  2分  1分  2分  4分  1分  1分  4分 | 一次测定  超过65″不计成绩 |

说明：质量在单项速度得分的基础上，按质量检查内容扣分，扣完为止